|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Тип |  Мощность, кВт |  Синхронная |  КПД, % |  Коэф. мощности |  lпуск./ lном. |
|  двигателя |  частота вращения об./мин. |
|  АИМ63А2     АИУ63А2 |  0.37 |  3000 |  73,2 |  0.84 |  5,0 |
|  АИМ63В2     АИУ63В2 |  0.55 |  3000 |  76,2 |  0.85 |  5,9 |
|  АИМ71А2     АИУ71А2 |  0.75 |  3000 |  78,2 |  0.86 |  5,9 |
|  АИМ71В2 |  1,10 |  3000 |  80,2 |  0.87 |  5,3 |
|  АИМ80А2 |  1,50 |  3000 |  81,0 |  0.9 |  6,0 |
|  АИМ80В2 |  2,20 |  3000 |  83,0 |  0.91 |  6,0 |
|  АИМ, АИМР90L2 |  3,00 |  3000 |  83,0 |  0.87 |  6,5 |
|  АИМР90L2, АИУР90L2 |  1,50 |  3000 |  81,0 |  0.9 |  6,0 |
|  АИМ, AИMP100S2 |  4,00 |  3000 |  85,5 |  0.87 |  6,7 |
|  АИМ, AИMP100L2 |  5,50 |  3000 |  86,0 |  0.89 |  6,7 |
|  АИМ, АИМР112М2 |  7,50 |  3000 |  83,0 |  0.9 |  7,0 |
|  АИМ, АИМР132М2 |  11,00 |  3000 |  88,5 |  0.87 |  7,0 |
|  АИМ63А4      АИУ63А4 |  0.25 |  1500 |  70,0 |  0.75 |  4,1 |
|  АИМ63В4 АИУ63В4 |  0.37 |  1500 |  71,2 |  0.77 |  4,1 |
|  АИМ71А4     АИУ71А4 |  0.55 |  1500 |  74,3 |  0.78 |  4,1 |
|  АИМ71В4     АИУ71В4 |  0.75 |  1500 |  76,2 |  0.78 |  4,4 |
|  АИМ80А4     АИУ80А4 |  1,10 |  1500 |  79,0 |  0.81 |  5,1 |
|  АИМ80В4     АИУ80В4 |  1,50 |  1500 |  80,3 |  0.8 |  5,1 |
|  АИМ, AИMP90L4 |  2,20 |  1500 |  81,5 |  0.8 |  6,0 |
|  АИМ,АИМР100S4 |  3,00 |  1500 |  82,0 |  0.81 |  5,3 |
|  АИМ, AИMP100L4 |  4,00 |  1500 |  84,2 |  0.83 |  5,5 |
|  АИМ, АИМР112М4 |  5,50 |  1500 |  87,0 |  0.84 |  7,0 |
|  AИM, AИMP132S4 |  7,50 |  1500 |  89,3 |  0.85 |  7,0 |
|  АИМ, АИМР132М4 |  11,00 |  1500 |  89,6 |  0.85 |  6,5 |
|  АИМ71А6 |  0.37 |  1000 |  70,0 |  0.73 |  3,6 |
|  АИМ71В6 |  0.55 |  1000 |  71,0 |  0.75 |  3,6 |
|  АИМ80А6 |  0.75 |  1000 |  72,1 |  0.74 |  4,5 |
|  АИМ80В6 |  1,10 |  1000 |  74,2 |  0.75 |  4,5 |
|  АИМ, AИMP90L6 |  1,50 |  1000 |  76,7 |  0.72 |  4,4 |
|  AMM,AИMP100L6 |  2,20 |  1000 |  81,5 |  0.74 |  5,2 |
|  АИМ, АИМР112МА6 |  3,00 |  1000 |  80,0 |  0.79 |  5,1 |
|  АИМ, АИМР112МВ6 |  4,00 |  1000 |  82,6 |  0.78 |  5,6 |
|  AИM, AИMP132S6 |  5,50 |  1000 |  86,3 |  0.8 |  6,5 |
|  АИМ, АИМР132М6 |  7,50 |  1000 |  86,5 |  0.8 |  6,5 |
|  АИМ, АИМР112МА8 |  2,20 |  750 |  75,0 |  0.7 |  5,0 |
|  АИМ, АИМР112МВ8 |  3,00 |  750 |  77,2 |  0.71 |  4,9 |
|  АИМ, АИМР132Б8 |  4,00 |  750 |  84,0 |  0.7 |  4,9 |
|  АИМ, АИМР132М8 |  5,50 |  750 |  84,5 |  0.7 |  4,9 |